Измерительная система ИС "АЛКО-П"
Назначение 
Система предназначена для автоматического учета пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, с удельной электропроводностью от 5•10-5 до 10 См/м (в дальнейшем — измеряемая среда) при их производстве (в том числе на линиях розлива), отгрузке и получении, а также для формирования и передачи информации в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 
Система внесена в Госреестр и имеет свидетельство об утверждении типа средства измерений. Система соответствует техническим условиям, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования № 74 от 24.03.15. 
Для управления режимами работы, формирования и передачи информации в ЕГАИС система подключается к специализированному компьютеру с сенсорным монитором моноблочного исполнения (УСПД-ПК). 
Вид климатического исполнения системы УХЛ4.2** по ГОСТ 15150 69, температура окружающей среды — от плюс 5 до 40 °С для ППР7 и ТСП, от 0 до 45 °С для УСПД-ПК и от 15 до 35 °С для остальных составных частей системы. Температура измеряемой среды отминус 5 до плюс 35 °С. Степень защиты от проникновения влаги и пыли не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96. 
Составные части системы, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены из материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Обозначение при заказе
Условное обозначение системы состоит из наименования «АЛКО-П» и значения Ду входящего в комплект поставки ППР7.
 

Пример записи обозначения системы с Ду=32 мм при заказе: 
«Система измерительная „АЛКО-П 32“ ЛГФИ.407219.009 ТУ».

Для определения набора составных частей системы, поставляющихся по заказу потребителя, и длины кабелей связи потребитель должен заполнить карту заказа, форма которой приведена на сайте. 

В 2013 г. система измерительная «АЛКО-П» стала лауреатом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 

