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42 1841
СИСТЕМА   ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

“ АЛКО-П”

Паспорт

ЛГФИ.407219.009 ПС

1 Основные сведения о системе и технические данные

1.1 Основные сведения
1.1 Система измерительная "АЛКО-П-_______________" (в дальнейшем – система) заводской номер ______________ предназначена для измерения и учета объема пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, (в дальнейшем – измеряемая среда), температуры измеряемой среды, а также подсчета количества бутылок.
Вид климатического исполнения системы УХЛ4.2(( по ГОСТ 15150‑69, ППР7 - У3(.

Датчики системы (ППР7, УСБ‑3 или УМУП, ТСП) имеют степень защиты не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96 и могут эксплуатироваться согласно ПУЭ “Правила устройства электроустановок” (глава 7.3) в помещениях класса В-1б, в которых возможно в случае аварий или неисправностей образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенных к категории IIА группы Т2 по ГОСТ Р 51330.5‑99, ГОСТ Р 51330.11‑99.

Система имеет свидетельство об утверждении типа.
1.2 Основные технические данные
1.2.1 Диапазон расходов измеряемой среды:

минимальное значение Qmin =_______________ л/с;

максимальное значение Qmax =_______________ л/с.

1.2.2 Рабочее давление измеряемой среды не более 1,6  МПа.

1.2.3 Диаметр условного прохода (Ду) ___________ мм. 

1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема при рабочей температуре и объема, приведенного к температуре плюс 20 (С, равны (0,5 %.

1.2.5 Диапазон температур измеряемой среды от минус 5 до плюс 35 (С.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры равны (0,5 (С.

Примечание - Допускается промывка трубы ППР7 паром температурой до 120 (С.

1.2.6 Длина кабелей электрической связи от датчиков, установленных на линии розлива, к регистрирующим и индицирующим приборам  не более 50 м.

1.2.7 Питание системы осуществляется от сети переменного тока частотой (50(1) Гц напряжением (
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) В.

1.2.8 Потребляемая мощность не более 250 В(А.
1.2.9 Система обеспечивает автоматическое создание энергонезависимых архивов - суточного глубиной 5 лет и часового глубиной 6 месяцев (по отношению к текущей дате, индицируемой СВ), содержащих информацию об объемах, крепости, температуре, количестве бутылок и авариях, и сохранение в памяти системы после отключения питания всех архивов в течение 20 лет.

При отключении питания системы обеспечивается сохранение в течение 10 лет ранее измеренных нарастающим итогом значений объемов, количества бутылок и времени наработки с отметкой в памяти системы момента отключения.

1.2.10  Масса без упаковки:

ППР7 - не более ______ кг, 

СВ-5 – не более 4 кг.
Масса ТСП, счетчика бутылок, КС и модема приведена в их эксплуатационной документации.

1.2.11 Система предназначена для непрерывного режима работы.

1.2.12 Комплект СВ-5-ППР7 взаимозаменяем. Каждая из остальных компонент системы обладает взаимозаменяемостью.

1.2.13 Масштабирующий коэффициент характеристики канала расхода при выпуске из производства  _______________.

Результаты корректировки масштабирующего коэффициента в процессе эксплуатации должны быть отражены в таблице 1.1.
Таблица 1.1

	Значение масштаби-рующего коэффициента
	Дата корректи-ровки
	Корректировку провел
	Приме-чание

	
	
	должность
	фамилия
	подпись
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2 Комплектность

2.1 Комплект поставки системы приведен в таблице 2.1. 
Счетчик бутылок типа УСБ-3 или УМУП, ТСП и модем поставляются с эксплуатационной документацией: руководством по эксплуатации, паспортом или этикеткой. Комплект поставки этих изделий согласно их эксплуатационной документации.

На модемах должны быть наклеены этикетки: на одном – "Модем настроен для подключения к КС", на другом – "Модем для подключения к компьютеру".

Примечание - Изделия, отмеченные в таблице 2.1, как поставляемые "По заказу", включаются в комплект поставки при наличии соответствующих отметок в карте заказа; длина кабелей "ДР", "ДТ", "УМУП" или "УСБ-3","1-КС", "КС-ПК", "СВ-ПК" – согласно карте заказа.
Таблица 2.1

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Заводской

номер
	Примечание

	
	
	при выпуске из 
произ-водства
	после модер-ни-зации
	
	

	Специализиро-ванный вычис-литель СВ-5
	ЛГФИ.408843.039
	1
	
	
	

	Первичный преобразователь расхода 

ППР7-____
	(
	1
	(
	
	* Комплект поставки согласно таблице 2.2

	Термопреобразо-ватель сопротивления платиновый ТСП 001 ДДЖ5.182.000 
	ДДЖ2.821.000 ТУ
	1
	
	
	

	Счетчик бутылок универсальный 
УСБ-3 или 
УСБ-5        
               или
	ИКЖВ.011.000.800ТУ
	
	
	
	По заказу 

	управляющий модуль учета продукции УМУП
	ТУ4278-001-616217-98
	
	
	
	

	Контроллер связи КС
	ЛГФИ.421419.010ТУ
	
	
	
	По заказу

	Модем IDC 5614 для подключения к КС
	
	
	
	
	По заказу

	Модем IDC 5614 для подключения к компьютеру
	
	
	
	
	

	Кабель "ДТ" 
	ЛГФИ.685621.129_
	
	
	
	

	Кабель 
"ДР_ сигнал"
	ЛГФИ.685621.127_
	1
	
	
	

	Кабель
"ДР_ питание"
	ЛГФИ.685621.161_
	1
	
	
	

	Кабель "УСБ-3_" 
	ЛГФИ.685621.132_
	
	
	
	При поставке УСБ 

	Кабель "УМУП_"
	ЛГФИ.685621.172_
	
	
	
	При поставке УМУП 


	Продолжение таблицы 2.1

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Заводской

номер
	Примечание

	
	
	при выпуске из произ-водства
	после модерни-зации
	
	

	Кабель "1-КС_"
	ЛГФИ.685621.141_
	
	
	
	По заказу 

	Кабель "2-КС_"
	ЛГФИ.685621.140_
	
	
	
	По заказу

	Кабель 

"RS‑232С9pin/25pin"
 или 
"RS‑232С25pin/25pin"
	
	
	
	
	При поставке модема

	Кабель"Питание"
	ЛГФИ.685621.165
	3
	
	
	

	Кабель  "КС-ПК"
	ЛГФИ.685621.167_
	
	
	
	По заказу

	Кабель "СВ-ПК"
	ЛГФИ.685621.168_
	
	
	
	По заказу

	Кабель "1-СВ"
	ЛГФИ.685621.234
	
	
	
	При наличии в комплекте поставки модема и отсутствии КС

	Вилка  2РМТ14КПН4Ш1В1В
	АШДК.434410.062ТУ
	
	
	
	По 1 шт. при поставке кабелей 

"КС-ПК" и "СВ-ПК"

	Лента ФУМ-1,
сорт высший 0,1х10
	ТУ6-05-1388-86
	*
	
	
	* 2 м 

	Комплект для крепления СВ‑5:
	
	
	
	
	

	крюк
	ЛГФИ.745423.021
	1
	
	–
	

	петля
	ЛГФИ.745423.022
	2
	
	–
	

	пластина
	ЛГФИ.757532.061
	2
	
	–
	

	винт 3-22-Ц
	ОСТ 1 31542-80
	2
	
	–
	

	винт 4-10-Ц
	ОСТ 1 31542-80
	2
	
	–
	

	винт 4-10-Ц
	ОСТ 1 31528-80
	2
	
	–
	

	шайба 0,8-4-10-Ц
	ОСТ 1 34505-80
	2
	
	–
	

	Корпус монтажный
	ЛГФИ.301156.034-03
	1
	
	
	


Продолжение таблицы 2.1
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Заводской

номер
	Приме-чание

	
	
	при выпус-ке из произ-водства
	после модер-низа-ции
	
	

	Комплект для горизонтальной установки корпуса монтажного:
	
	
	
	
	

	петля
	ЛГФИ.741344.023
	2
	
	–
	

	винт 4-10-Ц
	ОСТ 1 31542-80
	6
	
	–
	

	гайка 4-Ц
	ОСТ 1 33033-80
	6
	
	–
	

	шайба 0,8-4-8-Ц
	ОСТ 1 34505-80
	6
	
	–
	

	Системы измерительные "АЛКО". Методика поверки.
	ЛГФИ.407219.009МИ
	1
	
	
	

	Эксплуатационная

документация:
	
	
	
	
	

	Система измерительная "АЛКО-П". Руководство по эксплуатации
	ЛГФИ.407219.009 РЭ
	1
	
	
	

	Система измерительная "АЛКО-П". Паспорт
	ЛГФИ.407219.009ПС
	1
	
	
	

	Контроллер связи КС. Паспорт
	ЛГФИ.421419.010ПС
	
	
	
	При поставке КС

	Комплект СВ-5‑ ППР7. Этикетка
	ЛГФИ.305619.001ЭТ
	1
	
	
	

	Корпус монтажный.

Монтажный чертеж
	ЛГФИ.301156.034МЧ
	1
	
	
	

	Копия свидетельства 
(сертификата) об 
утверждении типа средств измерений, 
копия описания типа средств измерений
	
	1
	
	
	


Таблица 2.2

	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание   

	20
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-20Ф-А
	
ЛГФИ.408825.014-12


	1
	

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.037
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-06
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302117.017
	
	Согласно карте 

	
	
	или  ЛГФИ.302117.017-01
	
	заказа 

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302111.014
	
	Согласно карте 

	
	
	или  ЛГФИ.302111.014-01
	
	заказа 

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-02
	2
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ.М20х1,5
ТУ 4214-001-46526536-2006
	
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ"
	ЛГФИ.685621.339
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	2,0 м
	

	
	Болт 3М16-6g х 35.58.019
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	4
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	
	Штуцер
	ЛГФИ.753162.006
	2
	При поставке переходников ЛГФИ.302117.017-01 и 
ЛГФИ.302111.014-01


Продолжение таблицы 2.2
	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание   

	20
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-20ФАН
	
ЛГФИ.408825.014-17

	1
	Нержавеющее исполнение

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.090
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-06
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 
ОСТ 1 11303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302117.017-02
	
	Согласно карте 

	
	
	или  ЛГФИ.302117.017-03
	
	заказа 

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302111.014-02
	
	Согласно карте 

	
	
	или  ЛГФИ.302111.014-03
	
	заказа 

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-02
	2
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ.М20х1,5
	ТУ 4214-001-46526536-2006
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ"
	ЛГФИ.685621.339
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	2,0 м
	

	
	Болт 

3М16-6g х 35.23.14Х17Н2.11
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Хим.Пас.
	ОСТ 1 31516-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28- Хим.Пас.
	ОСТ 1 34508-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10- Хим.Пас.
	ОСТ 1 34508-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	4
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	
	Штуцер
	ЛГФИ.753162.006
	2
	При поставке переходников ЛГФИ.302117.017-03 и 
ЛГФИ.302111.014-03


	Продолжение таблицы 2.2
	
	

	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание   

	32
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-32_____
	
ЛГФИ.408825.014___
	1
	

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.037
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-06
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	


	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302121.007-01
	1
	

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302187.009-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 
ДС.ПВТ.М20х1,5

ТУ 4214-001-46526536-2006
	
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ-1"
	ЛГФИ.685621.339-01
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	2,0 м
	

	
	Болт 3М16-6g х 35.58.019
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	4
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	40
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-40__
	
ЛГФИ.408825.014 ___
	1
	

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.037-01
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-07
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект
Переходник входной
	ЛГФИ.302123.035
	1
	

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302124.001
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.224
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.234
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 
ДС.ПВТ.М20х1,5

ТУ 4214-001-46526536-2006
	
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ-2"
	ЛГФИ.685621.339-02
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	1,4 м
	

	
	Болт 3М16-6g х 35.58.019
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	3
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	Продолжение таблицы 2.2
	
	

	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание   

	32
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-32ФН
	
ЛГФИ.408825.014-18
	1
	Нержавеющее исполнение

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.90
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-06
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302121.007-02
	1
	

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302187.009-04
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.146-01
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 
ДС.ПВТ.М20х1,5
	ТУ 4214-001-46526536-2006
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ-1"
	ЛГФИ.685621.339-01
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	2,0 м
	

	
	Болт 
3М16-6g х 35.23.14Х17Н2.11
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Хим.Пас.
	ОСТ 131516-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Хим.Пас.
	ОСТ 134508-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Хим.Пас.
	ОСТ 134508-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	4
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71


Продолжение таблицы 2.2
	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание   

	50
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-50__
	
ЛГФИ.408825.014 ___
	1
	

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.037-02
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-03
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302121.028
	1
	

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302187.009-02
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754142.146-03
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754142.146-01
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 
ДС.ПВТ.М20х1,5
	ТУ 4214-001-46526536-2006
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ-3"
	ЛГФИ.685621.339-03
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	2 м
	

	
	Болт 3М16-6g х 40.58.019
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	4
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	50
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-50ФН
	
ЛГФИ.408825.014-19
	1
	Нержавеющее исполнение

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.090-01
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-03
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302121.028-01
	1
	

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302187.009-05
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754142.146-03
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754142.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.234
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 
ДС.ПВТ.М20х1,5
	ТУ 4214-001-46526536-2006
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ-3"
	ЛГФИ.685621.339-03
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	2 м
	

	
	Болт 
3М16-6gх40.23.14З17Н2.11
	ГОСТ 7798-70
	8
	

	
	Винт 5-10-Хим.Пас.
	ОСТ 131516-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Хим.Пас.
	ОСТ 134508-80
	8
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Хим.Пас.
	ОСТ 134508-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	4
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71


Продолжение таблицы 2.2
	Ду, мм
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание   

	80
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-80Ф2
	
ЛГФИ.408825.014-15
	1
	

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.037-04
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-05
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302133.057
	1
	

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302133.058
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.224-02
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754142.146-01
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 
ДС.ПВТ.М20х1,5
	ТУ 4214-001-46526536-2006
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ-4"
	ЛГФИ.685621.339-04
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	1,2 м
	

	
	Шпилька 
2М16-6g х 40.58.019
	ГОСТ 22036-76
	16
	

	
	Гайка
	ЛГФИ.758412.035
	16
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131514-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134505-80
	16
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134505-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	3
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71

	80
	1 Преобразователь расхода первичный ППР7-80Ф2Н
	
ЛГФИ.408825.014-20
	1
	Нержавеющее исполнение

	
	2 Фланец
	ЛГФИ.711452.090-02
	2
	

	
	3 Полукольцо
	ЛГФИ.723351.002-05
	4
	

	
	4 Перемычка металлизации
	4Е6.626.012-01
	2
	Допускается замена на перемычку 1‑12‑260 ОСТ 111303‑73

	
	5 Монтажный комплект: 
	
	
	

	
	Переходник входной
	ЛГФИ.302133.057-01
	1
	

	
	Переходник выходной
	ЛГФИ.302133.058-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.224-02
	2
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754142.146-01
	1
	

	
	Прокладка
	ЛГФИ.754152.234
	1
	

	
	Датчик уровня кондуктометрический 
ДС.ПВТ.М20х1,5
	ТУ 4214-001-46526536-2006
	1
	

	
	Винт специальный
	ЛГФИ.758126.003
	1
	

	
	Заглушка
	ЛГФИ.758121.025
	2
	

	
	Кабель "ДПТ-4"
	ЛГФИ.685621.339-04
	1
	

	
	Проволока КО 0,5
	ГОСТ 792-67
	1,2 м
	

	
	Шпилька 
2М16-6gх40.23.14Х17Н2.11
	ГОСТ 22036-76
	16
	

	
	Гайка
	ЛГФИ.758412.035-01
	16
	

	
	Винт 5-10-Ц
	ОСТ 131516-80
	2
	

	
	Шайба 2-16-28-Ц
	ОСТ 134508-80
	16
	

	
	Шайба 0,8-5-10-Ц
	ОСТ 134508-80
	2
	

	
	Пломба
	ЛГФИ.715143.006
	3
	Допускается замена на пломбу ОСТ 110067-71


3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества системы требованиям технических условий ЛГФИ.407219.009 ТУ при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации системы ЛГФИ.407219.009 РЭ и в эксплуатационной документации входящих в нее изделий.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

При модернизации системы гарантийный срок эксплуатации модернизированных компонент исчисляется с даты ввода в эксплуатацию после модернизации, не подвергавшихся модернизации - с даты первоначального ввода системы в эксплуатацию.

При отсутствии в паспорте системы отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты приемки.

3.3 Гарантийный срок  хранения - 1 год с даты приемки.

3.4 Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе системы из строя, если:

· система не имеет паспорта;

· разделы "Свидетельство о приемке" и "Свидетельство о поверке" паспорта системы не заполнены или в них не проставлены штамп ОТК и клеймо поверителя;

· заводские номера, нанесенные на компоненты системы, отличаются от заводских номеров, указанных в паспортах системы и ее компонент;

· отсутствуют или повреждены пломбы или (и) голографический знак предприятия-изготовителя на СВ-5, кс, ппр7 и в паспорте системы;
· компоненты системы подвергались разборке или другим вмешательствам в конструкцию, не предусмотренным эксплуатационной документацией;

· система использовалась с нарушением требований эксплуатационной документации на систему и ее компоненты;

· компоненты системы имеют внешние или внутренние механические повреждения;

· монтаж системы и пуско-наладочные работы проведены лицами (предприятием), не являющимися официальными представителями завода-изготовителя системы.

3.5 Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А, Акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина",

Телефон: (831-47) 7-91-07 (ЭРО),  
                                7-93-36  (сбыт), 
                                7-95-13  (маркетинг)
Факс:      (831-47)  7-91-25
E-mail: apz@oaoapz.com  Интернет-сайт:    www.oaoapz.com
4 Свидетельство об упаковывании

Система измерительная     "АЛКО-П-____________" 
наименование изделия        обозначение                              
№ ______________________

             заводской номер

упакована                          АО "АПЗ"                                                          
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической  документации.

____________________   _________________    ___________________

         должность                    личная подпись       расшифровка подписи

____________________

     год, месяц, число

5 Свидетельство о приемке 

Система измерительная     "АЛКО-П-____________" 
наименование изделия        обозначение                              
№ ______________________

            заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК
МП ______________________________       _______________________

       Личная подпись (оттиск личного клейма)            расшифровка подписи

         ответственного лица

        ______________________________
                   год, месяц, число
6 Свидетельство о первичной поверке

Система измерительная   "АЛКО–П–________________" 
 наименование изделия     обозначение                                         
№ _____________________

           заводской номер

поверена органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  и на основании результатов первичной поверки признана годной и допущен к эксплуатации.

Межповерочный интервал системы  1 год.
Поверка выполнена:
Дата поверки системы _______________________

Межповерочный интервал ТСП, входящего в систему, указан в его документации.

Поверитель _________________________________

                                                   подпись

        Оттиск 

поверительного

       клейма

7  Свидетельство о монтаже, пуско-наладочных работах и вводе в эксплуатацию

	7.1
	_____________________
	___________________________

	
	должность
	Ф.И.О.


произвел монтаж и пуско-наладочные работы системы измерительной "АЛКО-П-_______" ЛГФИ.407219.009 ТУ заводской номер________________ в комплектации, указанной в разделе 2.
	при выпуске из производства
	

	после модернизации
	


(поставить знак ( в соответствующей графе)

М.П.

	______________________

личная подпись ответственного лица
	___________________

расшифровка подписи
	_____________

дата


8 Сведения о периодической поверке
Таблица 8.1
	Дата
поверки
	Результаты

поверки
	Фамилия
поверителя
	Подпись

поверителя
	Оттиск

поверительного

клейма

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9 Движение системы при эксплуатации

Таблица 9.1

	Дата

установки
	Где

установлена
	Дата

снятия
	Наработка
	Причина снятия
	Подпись лица, производив-шего 

установку (снятие)

	
	
	
	с начала эксплуа-

тации
	после

последнего ремонта
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11 Сведения о замене компонент системы

Таблица 11.1

	Наимено-вание заменяемой компоненты
	Заводской

номер новой (заменяющей) компоненты
	Причина

замены
	Дата

замены
	Должность и Ф.И.О. ответствен-ного лица
	Подпись

ответствен-ного лица

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Записи в таблицу должны производиться лицами, ответственными за техническое обслуживание и эксплуатацию расходомера.
12 Учет технического обслуживания

Таблица 12.1
	Дата
	Вид техни-ческого обслу-живания
	Наработка
	Основание 
(номер и дата документа)
	Должность, фамилия и подпись
	Примечание

	
	
	после послед-него ремонта
	с начала эксплу-атации
	
	выпол-нившего работу
	проверив-шего работу
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