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Kapra 3aka3a

Kapra 3aka3za Ne
crucTeMbl m3MepaTeIbHOMH ""AJIKO-IT" JIT®HN.407219.009 TY

3akazuuk
Ne 3akasza* JHara*
Pacxox
JlmameTp ycI0BHOTO
mpoxoxa ([y) TITIP7, mm 20 32 40 50 80 100 150
JlmanasoH pacxojoB, M/ 0,12-3,6| 0,8-12 | 1,44-14.4 | 2,3-23 | 2,88-80 | 4,54-120 | 11,52-250

I/ISMepﬂeMaﬂ cpena: IMMBO U HAIIUTKHW, U3TOTABIUBAEMBIC HA OCHOBE ITHBa

CocraB
Hamaume 1 ] 0e3 cueTunKa Hanmaune Moztema st 1 0e3 MojieMa
cYEeTYHKA OYTBUIOK ) nogkmoyenus kK KC
Haymaue KC 1 6e3 KC Hamraue moznema st 1 0e3 MozreMa

(KOHTpOJIIEpa CBSI3H) noaxtodeHus k [TK

TMepexoguukn niast Moutaxa ITIP7 ¢ Ay 20 mm
C xoHMYEeCKUM repexostoM Ha Iy 10 MM 6e3 mepexona Ha Jly 10 Mm
BxoHoM JIC®U.302117.017-01 JIT®N.302117.017
Beixoasoit | JIT®M.302111.014-01 JIT®N.302111.014
KabGean

JlnuHa xabeneit cBsI3n 1,5 10 20 30 40 50

matankoB ¢ CB, M

C xabemeM JUTHHOI:

KaGens | Bes xaGens

"KC" 0,7 M 2™m 20 ™M 30m 40 M 50m
C kaGeneM mmunoii: | KaGens C xabeneM JUIMHOMN:
6 Bes kabens
Kabems | Bes kabeitt 755 a0 [ 100 | "CB-TIK" 50 | 70 | 100
KC-TIK
Haymuue kaberneit:
2-KC 1-CB RS-232C9pin/25pin | RS-232C25pin/25pin
YnakoBka B IepeBSHHYIO YmakoBath He ynakoBbIBaTh

TPAHCHOPTHYIO TApY:
3a MOBPEXIEHWsS, BOHMKIIME 0OpPHM TPAHCIIOPTMPOBAHHHM CHCTEMBI, HE YHNAKOBaHHOW B
JIepeBSHHYIO TPAHCIIOPTHYIO Tapy, IPeIPHITHE-H3TOTOBUTENb OTBETCTBEHHOCTH HE HECeT.

HpelICTaBl/ITCJIB IpeANpUATHsS-3aKa39uKa

*3aMONHAET M3rOTOBUTENTh CHCTEMBI, OCTAIBHOE — 3aKa3UHK. BhIOpaHHbIC BAapUAHTHI IOJDKHBI OBITH
AMeqeHEl B COOTBETCTBYIOIIMX SYeHKaX TaOIULBI MOGEIM 3HAKOM (%) xpome 3Haka munyc (#)





