Измерительная система ИС "АЛКО-1М"
Назначение
Система предназначена для автоматического учета коньячных спиртов, спиртных напитков (в том числе водки), вина, фруктового вина, ликерного вина, игристого вина (шампанского), винных напитков (в дальнейшем — измеряемая среда) с удельной электропроводностью от 5•10-5 до 10 См/м, при их производстве (в том числе на линиях розлива), отгрузке и получении, а также для формирования и передачи информации в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Система внесена в Госреестр средств измерений и имеет свидетельство об утверждении типа средства измерений. Система соответствует техническим условиям, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования № 74 от 24.03.15. 
Для управления режимами работы, формирования и передачи информации в ЕГАИС система подключается к специализированному компьютеру с сенсорным монитором моноблочного исполнения (УСПД-ПК). 
Вид климатического исполнения системы УХЛ4.2** по ГОСТ 15150 69, температура окружающей среды — от минус 30 до 40 °С для ППР 7, ПЛОТ-3С-М-Ц и ТСП, от 15 до 35 °С для ИКОНЭТ-МП«, от 0 до 45 °С для УСПД-ПК и от 5 до 35 °С для остальных составных частей системы. Температура измеряемой среды отминус 30 до плюс 80 °С. Степень защиты от проникновения влаги и пыли не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96.

Составные части системы, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены из материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Обозначение при заказе 
Условное обозначение системы состоит из наименования «АЛКО 1М», значения Ду входящего в комплект поставки ППР 7. Для систем, укомплектованных спиртомером, в конце обозначения ставят шифр типа спиртомера и диапазона измеряемой крепости: 
· «2» — спиртомер типа «ИКОНЭТ-МП» «1», диапазон от 3 до 60 %;
· «3» — спиртомер типа «ИКОНЭТ-МП» «3», диапазон от 38 до 75 %;
· «4» — спиртомер типа ПЛОТ-3С-М-Ц-А, диапазон от 3 до 60 %;
· «5» — спиртомер типа ПЛОТ-3С-М-Ц-Б, диапазон от 36 до 75 %.

Пример записи обозначения системы с Ду=32 мм, со спиртомером ПЛОТ 3С-М-Ц и с диапазоном измерений крепости от 3 до 60 % при заказе и в документации другой продукции, в которой она может быть применена: 
«Система измерительная „АЛКО-1М 32-4“ ЛГФИ.407219.004 ТУ». 
Пример записи обозначения системы с Ду=20 мм, без спиртомера при заказе и в документации другой продукции, в которой она может быть применена: 
«Система измерительная „АЛКО-1М 20“ ЛГФИ.407219.004 ТУ». 
