Измерительная система ИС "АЛКО-2"
Назначение
Система предназначена для автоматического учета водки и водно-спиртовых растворов (в дальнейшем — измеряемая среда) с удельной электропроводностью от 5•10-5 до 10 См/м, при их производстве (в том числе на линиях розлива), отгрузке и получении, а также для формирования и передачи информации в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 
Система внесена в Госреестр и имеет свидетельство об утверждении типа средства измерений. Система соответствует техническим условиям, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования № 74 от 24.03.15. 
Для управления режимами работы, формирования и передачи информации в ЕГАИС система подключается к специализированному компьютеру с сенсорным монитором моноблочного исполнения (УСПД-ПК). 
Вид климатического исполнения системы УХЛ4.2** по ГОСТ 15150 69, температура окружающей среды от 0 до 45 °С для УСПД-ПК, плюс 15 до плюс 35 °С для остальных составных частей системы. Температура измеряемой среды отплюс 1 до плюс 50 °С. Степень защиты от проникновения влаги и пыли не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96. 
Составные части системы, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготовлены из материалов, разрешенных для применения в пищевой промышленности. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Обозначение при заказе
Условное обозначение системы состоит из наименования «АЛКО-2», значения Ду входящего в комплект поставки ППР7, значения минимального расхода 0,11 (только для Ду=32 мм и Qmin=0,11 л/с), обозначения диапазона и погрешности измерения крепости («2» — не более ±0,2 % в диапазоне от 38 до 60 %, «3» — не более ±0,1 % в диапазоне от 38 до 41 %). 
Условное обозначение системы состоит из наименования «АЛКО-2», значения Ду входящего в комплект поставки ППР7, значения минимального расхода 0,11 (только для Ду=32 мм и Qmin=0,11 л/с), обозначения диапазона и погрешности измерения крепости («2» — не более ±0,2 % в диапазоне от 38 до 60 %, «3» — не более ±0,1 % в диапазоне от 38 до 41 %). 
Пример записи обозначения системы с Ду=32 мм, Qmin=0,11 л/с, погрешностью измерения крепости не более ±0,2 % в диапазоне от 38 до 60 %, при заказе и в документации другой продукции, в которой она может быть применена: 
«Система измерительная „АЛКО-2 32/0,11-2“ ЛГФИ.407219.003 ТУ». 
Для определения набора составных частей системы, поставляющихся по заказу потребителя, и длины кабелей связи потребитель должен заполнить карту заказа, форма которой приведена на сайте. 

