Измерительная система ИС "АЛКО-3М"
Назначение
Система предназначена для автоматического учета спирта, дистиллята, водки и водно-спиртовых растворов (в дальнейшем — измеряемая среда) при их производстве, отгрузке и получении (в том числе и на линиях розлива), а также для формирования и передачи информации в единую государственную автоматизированную систему учета объема производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 
Система внесена в Госреестр СИ (регистрационный № 65067–16), а также имеет сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 №ТС RU C-RU.МЮ62.В.04180 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
Система соответствует техническим условиям, утвержденным приказом Росалкогольрегулирования № 74 от 24.03.15. 
Система включает в себя специализированный вычислитель СВ-3-5, контроллер связи КС, турбинный преобразователь расхода геликоидный ТПРГ для измерений объема среды, оптический спиртомер «ИКОНЭТ-ВС-П» или плотномер-спиртомер ПЛОТ-3С-М-Ц, для измерений объемной концентрации этилового спирта в измеряемой среде, термопреобразователь сопротивления платиновый с градуировочной характеристикой 100П для измерений температуры среды, универсальный счетчик бутылок УСБ 5 или управляющий модуль учета продукции УМУП для подсчета количества бутылок, прошедших через зону контроля счетчика.
По заказу потребителя система может поставляться без счетчика бутылок и (или) без КС. 
Межповерочный интервал 1 год. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 

