Карта заказа  № _______________

системы измерительной "АЛКО‑1М" ЛГФИ.407219.004 ТУ

Заказчик _____________

№ заказа* _____________  Дата*_____________

Расход

	Диаметр условного
	
	
	
	
	
	

	прохода (Ду) ППР-7, мм
	20
	32
	40
	50
	80
	100

	Диапазон расходов, м3/ч
	0,12-3,6
	0,8-12
	1,44-14,4
	2,3-23
	2,88-80
	4,54-120


Состав

	Тип спиртомера
	ПЛОТ-3С-М-Ц-А
	ПЛОТ-3С-М-Ц-Б
	без

	и диапазон 
	3-60 %
	36-75 %
	спиртомера

	измерений крепости
	
	
	


	Тип термометра сопротивления
	ОВЕН ДТС 035
	ТП-9201-02
	ОВЕН ДТС 035… Ех

	Исполнение
	не взрывозащищенное
	взрывозащищенное

	
	
	
	


	Наличие КС
	1
	без КС

	(контроллера связи)
	
	
	

	Наличие счетчика
	1
	без счетчика
	

	бутылок
	
	
	


Кабели

	Длина кабелей связи
	1,5
	10
	20
	30
	40
	50

	датчиков с СВ, м
	
	
	
	
	
	

	Кабель 

"1-КС"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	0,7 м
	2 м
	20 м
	30 м
	40 м
	50 м

	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель

"КС-ПК"
	Без 

кабеля
	С кабелем длиной:
	Кабель

"СВ-ПК"
	Без

кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м
	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Упаковка в  деревянную

 транспортную тару
	
	УСПД-ПК ИС "АЛКО"
	ПО для УСПД-ПК 

ИС "АЛКО" на USB

	Упаковать
	Не упаковывать
	
	Нужно
	Нет
	Нужно
	Нет

	
	
	
	
	
	
	


За повреждения, возникшие при транспортировании системы, не упакованной в деревянную транспортную тару, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
	Представитель предприятия-заказчика
	


____________________________
*Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранные варианты должны быть помечены в соответствующих ячейках таблицы любым знаком ((,+) кроме знака минус ( – )
