[bookmark: _GoBack]Карта заказа  № _______________
системы измерительной "АЛКО‑3М" ЛГФИ.407221.036 ТУ
Заказчик _____________
№ заказа* _____________  Дата*_____________
Расход
	Диаметр условного
прохода (Ду) ТПРГ, мм
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	20
	32
	40
	50
	80
	100

	Диапазон расходов, м3/ч
(Qmin – Qmax)
	0,18-1,62
	0,576-9,0
	1,44-21,6
	2,16-36,0
	2,88-57,6
	7,2-144
	10,8-216


Состав
	Тип спиртомера
	ПЛОТ-3С-М-Ц-Б

	Диапазон измеряемой
	36-99,99

	крепости, %об
	

	Код в обозначении системы
	Пл



	Тип термометра сопротивления
	ТС-Б-Р-ЕхdIIC
	ОВЕН 
ДТС 035… Ех

	Исполнение
	взрывозащищенное

	
	
	



	Наличие КС
	1
	без КС
	
	Наличие счетчика 
	1
	без счетчика

	(контроллера связи)
	
	
	
	бутылок
	
	


Кабели
	Длина кабелей связи
	1,5
	10
	20
	30
	40
	50

	датчиков с СВ, м
	
	
	
	
	
	



	Кабель 
"1-КС"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	0,7 м
	2 м
	20 м
	30 м
	40 м
	50 м

	
	
	
	
	
	
	
	



	Кабель
"КС-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:
	Кабель
"СВ-ПК"
	Без кабеля
	С кабелем длиной:

	
	
	50 м
	70 м
	100 м
	
	
	50 м
	70 м
	100 м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Упаковка в  деревянную
 транспортную тару
	
	УСПД-ПК ИС "АЛКО"
	ПО для УСПД-ПК 
ИС "АЛКО" на USB

	Упаковать
	Не упаковывать
	
	Нужно
	Нет
	Нужно
	Нет

	
	
	
	
	
	
	



За повреждения, возникшие при транспортировании системы, не упакованной в деревянную транспортную тару, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
	Представитель предприятия-заказчика
	


____________________________
* Заполняет изготовитель системы, остальное – заказчик. Выбранные варианты должны быть помечены в соответствующих ячейках таблицы любым знаком (,+)кроме знака минус ( – ).

